|  |  |
| --- | --- |
| Test Case Name | GET[/queries/rab\_info](https://forge.etsi.org/swagger/ui/index.html?url=https://forge.etsi.org/rep/gitweb.cgi/MEC.GS_012.git/blob_plain/HEAD:/RniAPI.yaml#/operations/default/rab_infoGET)---success(200) |
| Test Case API | [/queries/rab\_info](https://forge.etsi.org/swagger/ui/index.html?url=https://forge.etsi.org/rep/gitweb.cgi/MEC.GS_012.git/blob_plain/HEAD:/RniAPI.yaml#/operations/default/rab_infoGET) |
| Status Code | 200 |
| Parameters | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Name | Parameter Type | Data Type | | app\_ins\_id | Query | String | | cell\_id | Query | String Array | | ue\_ipv4\_address | Query | String Array | | ue\_ipv6\_address | Query | String Array | | nated\_ip\_address | Query | String Array | | gtp\_teid | Query | String Array | | erab\_id | Query | Integer | | qci | Query | Integer | | erab\_mbr\_dl | Query | Integer | | erab\_mbr\_ul | Query | Integer | | erab\_gbr\_dl | Query | Integer | | erab\_gbr\_ul | Query | Integer | |
| Request Structure | /rni/v1/queries/rab\_info?app\_ins\_id= &cell\_id= &ue\_ipv4\_address= &ue\_ipv6\_address= &nated\_ip\_address= &gtp\_teid= &erab\_id= &qci= &erab\_mbr\_dl= &erab\_mbr\_ul= &erab\_gbr\_dl= &erab\_gbr\_ul= |
| Request Type | GET |
| Expected Response | {  "RabInfo": {  "timeStamp": {  "seconds": 1577836800,  "nanoSeconds": 0  },  "appInId": "01",  "requestId": "01",  "cellUserInfo": {  "ecgi": {  "plmn": {  "mcc": "001",  "mnc": "01"  },  "cellId": "0x800000A"  },  "ueInfo": {  "associateId": null,  "type": "1",  "value": "192.0.2.0",  "erabInfo": {  "erabId": 10  },  "erabQosParameters": {  "qci": 7,  "qosInformation": {  "erabMbrDl": 10,  "erabMbrUl": 10,  "erabGbrDl": 10,  "erabGbrUl": 10  }  }  }  }  }  } |
| Expected State | success |
| Description | If the request executed correctly, then we will get this response with success code 200. |